**REKAPITULASI PENDAFTARAN AMDAL 2023**

| **No.** | **Bidang** | **Nama Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **Lokasi Kegiatan** | **Deskripsi Kegiatan** | **Nomor dan Tanggal Persetujuan Lingkungan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kesehatan | Pengembangan Pengembangan Rumah Sakit Umum Islam Fatimah Cilacap Kelas C | Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap | Jalan Ir. Juanda No. 20 Kelurahan Kebonmanis dan Kelurahan Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara | * Luas Lahan : 24.670 m2; Luas Bangunan : 26.383,31 m2
* Tahap pra konstruksi
	+ Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan tentang Rencana Kegiatan Pengembangan Sakit Islam (RSI) Fatimah Cilacap* Tahap konstruksi
	+ Rekrutmen tenaga kerja konstruksi
	+ Jumlah tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kualifikasi sebanyak 280 orang
	+ Pekerjaan persiapan
	+ Meliputi pemagaran sementara dan pemasangan papan nama proyek, pemasangan rambu-rambu proyek, pembongkaran gedung lama, pembersihan lahan.
	+ Aktifitas basecamp
	+ Basecamp yang dibangun terdiri dari bangunan barak atau tempat tinggal tenaga kerja konstruksi, gudang tempat penyimpanan material konstruksi, direksi keet dan fasilitas penunjang konstruksi lainnya.
	+ Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material konstruksi
	+ Kegiatan mobilisasi ini direncanakan akan menggunakan 12 unit dump truck dengan kapasitas angkut maksimal 8 m3 dan 1 unit truck trailer untuk pengangkutan alat berat.
	+ Pembangunan fisik gedung rumah sakit yang terbagi menjadi 4 tahapan pembangunan fisik rumah sakit.
* Tahap operasi
	+ Rekrutmen tenaga kerja operasional
	+ Jumlah total tenaga kerja tahap operasional setelah pengembangan sebanyak 534 orang.
	+ Operasional rumah sakit
	+ Kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Islam Fatimah Cilacap Kelas C terdiri dari 10 jenis pelayanan kesehatan.
	+ Jumlah kapasitas tempat tidur setelah pengembangan Rumah Sakit Umum Islam Fatimah Cilacap Kelas C sebanyak 199 TT.
	+ Pengelolaan limbah rumah sakit yang dihasilkan dibagi menjadi pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3.
	+ Pemenuhan kebutuhan listrik disuplai dari PT. PLN dengan kapasitas terpasang sebesar 1.000 KVA dan sebagai cadangan sumber listrik menggunakan 3 unit generator set (genset) dengan kapasitas tersedia 2 unit genset kapasitas 550 KVA dan 1 unit genset kapasitas 150 KVA
	+ Sumber air bersih utama berasal dari air tanah dan PDAM sebagai sumber air cadangan.
	+ Air limbah yang dihasilkan pada tahap operasional Rumah Sakit Umum Islam Fatimah Cilacap Kelas C akan diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 | 660.1/317/24 Tahun 202319 Juni 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |