**REKAPITULASI PENDAFTARAN AMDAL 2023**

| **No.** | **Bidang** | **Nama Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **Lokasi Kegiatan** | **Deskripsi Kegiatan** | **Nomor dan Tanggal Persetujuan Lingkungan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kesehatan | Pengembangan Pengembangan Rumah Sakit Umum Islam Fatimah Cilacap Kelas C | Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap | Jalan Ir. Juanda No. 20 Kelurahan Kebonmanis dan Kelurahan Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara | * Luas Lahan : 24.670 m2; Luas Bangunan : 26.383,31 m2 * Tahap pra konstruksi   + Sosialisasi   Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan tentang Rencana Kegiatan Pengembangan Sakit Islam (RSI) Fatimah Cilacap   * Tahap konstruksi   + Rekrutmen tenaga kerja konstruksi   + Jumlah tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kualifikasi sebanyak 280 orang   + Pekerjaan persiapan   + Meliputi pemagaran sementara dan pemasangan papan nama proyek, pemasangan rambu-rambu proyek, pembongkaran gedung lama, pembersihan lahan.   + Aktifitas basecamp   + Basecamp yang dibangun terdiri dari bangunan barak atau tempat tinggal tenaga kerja konstruksi, gudang tempat penyimpanan material konstruksi, direksi keet dan fasilitas penunjang konstruksi lainnya.   + Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material konstruksi   + Kegiatan mobilisasi ini direncanakan akan menggunakan 12 unit dump truck dengan kapasitas angkut maksimal 8 m3 dan 1 unit truck trailer untuk pengangkutan alat berat.   + Pembangunan fisik gedung rumah sakit yang terbagi menjadi 4 tahapan pembangunan fisik rumah sakit. * Tahap operasi   + Rekrutmen tenaga kerja operasional   + Jumlah total tenaga kerja tahap operasional setelah pengembangan sebanyak 534 orang.   + Operasional rumah sakit   + Kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Islam Fatimah Cilacap Kelas C terdiri dari 10 jenis pelayanan kesehatan.   + Jumlah kapasitas tempat tidur setelah pengembangan Rumah Sakit Umum Islam Fatimah Cilacap Kelas C sebanyak 199 TT.   + Pengelolaan limbah rumah sakit yang dihasilkan dibagi menjadi pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3.   + Pemenuhan kebutuhan listrik disuplai dari PT. PLN dengan kapasitas terpasang sebesar 1.000 KVA dan sebagai cadangan sumber listrik menggunakan 3 unit generator set (genset) dengan kapasitas tersedia 2 unit genset kapasitas 550 KVA dan 1 unit genset kapasitas 150 KVA   + Sumber air bersih utama berasal dari air tanah dan PDAM sebagai sumber air cadangan.   + Air limbah yang dihasilkan pada tahap operasional Rumah Sakit Umum Islam Fatimah Cilacap Kelas C akan diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). | 660.1/317/24 Tahun 2023  19 Juni 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |